# Osvětlovací kabina

Osvětlovací pult ETC EOS APEX 10 - 30 subm, odposlech z jeviště + regulace, komunikační systém,

dataprojektor PANASONIC 8000 ANSI Laser. Není možnost štychování z kabiny.

Všechna světla (dle Lightplanu) je zakázáno sundávat, přesouvat či přepojovat.

Z důvodu zájezdů, není možné přesně určit, co bude aktuálně k dispozici k zapůjčení z další výbavy osvětlovací techniky.

Při dovozu vlastního pultu, event. Livepostu je potřeba vyblokovat řadu č. 15 a 16.

**Jeviště**

**Most**

24 ks reflektor RDS 1000 W

4 ks profil ETC source four 19° 750 W

12 ks PAR 64 1000 W

**Portály**

14 ks reflektor RDS 1000 W

2ks profil ETC source four 19° 750 W

**Lávky**

14 ks RDS 1000 W

**Jevištní tahy motorové**

4 ks ROBE DL4X

4 ks ROBE DL4S

2 ks WASH JBLED A7

8 ks PAR 64 1000 W

**Reg. zásuvky** 20 ks

**Hlediště**

**I. Balkon:**

4 ks reflektor RDS 1000 W

2 ks profil ETC source four 19° 750 W

2 ks FHR 1000 W

**II. Balkon:**

4 ks reflektor RDS 1000 W

4 ks FHR 1000 W

2 ks profil ETC source four 19° 750 W

2 ks Followspot 1000 W

Dataprojektor SANYO, 3000 ANSI (slouží pouze pro titulky) + titulkovací software.

**Galerie**

6 ks RDS 1000 W

4 ks FHR 1000W

2 ks Selecon 800W

8 ks Selecon Pacific 1000W

# PATCH

**Channel Address Type**

**1-199** 1-199 Dimmer (Konvenční světla)

Přední tah

**31-38** PAR 64

Baterie

Robin DL4X Spot M1 Robin DL4S Profile M1

**410** 2/165-199 **412** 2/235-281

**411** 2/200-234 **413** 2/282-328

Zadní Tah

Robin DL4X Spot M1 Robin DL4S Profile M1

**400** 2/1-35 **402** 2/71-117

**401** 2/36-70 **403** 2/118-164

VaryLED A7z S M16 RGB16

**208** 2/329-347 **209** 2/348-366

Balkon 1

Robin Parfect 150 M1

**200** 3/100-116 **201** 3/130-146